**3.1m特宽涤氨纶经编织物阻燃整理方案**



**白胚布：**涤氨纶（90/10）经编高弹织物

**成品要求：**

①水洗牢度（ISO 105 C06，60℃）4级；  
②酸碱汗渍牢度（ISO 105/E04） 4级；  
③摩擦牢度（ISO 105/\*12），干摩3.5，湿摩3级；  
④缩水率控制在3%以内；  
⑤成品幅宽在3.1m左右；

⑥通过美国NFPA 701阻燃标准测试。

我们提供白胚组织织造，整套的染化料和染整加工工艺方案，可以做到上述的牢度指标和阻燃效果，并且最大限度降低氨纶的弹性损伤，保留涤/氨纶经编织物的弹性和悬垂性能。欲了解更多方案内容，请联系我们。

上述解决方案包含的处方、工艺和产品数据效果仅用于提供本公司的商业伙伴，或其它对本公司产品有兴趣者的应用指南，至于使用及应用建议处方的条件，并非本公司所能控制。因此，必须根据您的满意，先行测试评估是否适用于您所意图使用的方式与应用。这些特定用途的分析必须包含从技术应用、健康、安全与环保层面的适用性测试；再者，尽管在应用指南中提及的成份、用量、混合物及成品的特性，为本公司出版时所建议，然而这些指南无法继续进行审视与更新，您同意独立负起使用上的风险。使用者清楚地明了及同意，所有的信息并不附带任何保证与担保，使用者并清楚的认为，本公司完全不涉入使用者因使用建议指南所引起的所有义务、侵权行为、合约或其它事项。